                                                 SWITCH CONTROL

                                                 CLOCK DRIVER REV. 3A

                                                                                        DATA[0:0]Q[0:0]

                                                                                        ACLR

                                                                                             DFF

SYNTHESIS_OFF=TRUE

#=18

OUT-LTCH-B
                                                                                        DATA[0:0]Q[0:0]

                                                                                        ACLR

                                                                                             DFF

#=19

OUT-LTCH-A

                    SS[15:13]
                               DATAA[2:0]

                               DATAB[2:0]

                                       AEB

                                 COMPARE

                    SADD[7:5]

 #=2 TIM-A-WRSS

 #=4 SS13
 #=5 SS14
 #=6 SS15

#=10 SADD6
#=11 SADD7

#=9 SADD5

#=13 TIM-A-ENCK

#=16 TIM-A-CDAC

                                                   #=27

                                            CLKEN

                                                   #=26

                                          DAC-CLR

      SS12

 #=3

                                                 22V10D-7JC  U100 9/9/97

                                                                        SYNTHESIS_OFF=TRUE

#=12 MODE