                                                                                        #=10 WRFO

DATA[0:0]Q[0:0]
DFF
                                              DATA[0:0]Q[0:0]
                                                   DFF

                                                                                                      TIMCNT3

                                                                                                      TIMCNT2

                                                                                       TIMCNT[7:0] TIMCNT0
                                                                                                      TIMCNT1

                                                                                           TIMCNT6
                                                                                           TIMCNT7

                                                                                                      TIMCNT7

                                          CKOUT #=14

                                                                       SXMITOUT
                                                                           #=4

                                      LPM_HINT=SPEED

                                        DATA[9:0]
                                        CNT_EN

                                              Q[9:0]

                                        SLOAD

                                         UP COUNTER

                               U12 7C372

                               SERIES TRANSMITT

#=16

WRSR

                               TIMING BOARD REV 4B

                                                                                              COMP #=9

                                                        LOAD #=3

                                                                        DATA[2:0]
                                                                           EQ[7:0]
                                                                          DECODE

                                                                             LPM_HINT=SPEED
                                                                               DATAA[4:0]
                                                                               DATAB[4:0]ANEB
                                                                                 COMPARE

                                                              CNT[2:0]
          #=35 CLKOUT

                                                                                         #=7 RDAD

              #=24 SD0

#=17

ADADR0
#=18

ADADR1
#=19

ADADR2
#=20

ADADR3
#=21

ADADR4

#=8

SELAD

                                                                                                         #=38 A0
                                                                                                         #=37 A1
                                                                                                         #=36 A2
                                                                                                         #=31 A3
                                                                                                         #=30 A4

                               F O INTERFACE

        FO-DONE
#=15

#=33 SXMIT

              #=28 SD4

              #=27 SD3

              #=26 SD2

              #=25 SD1

              #=42 SD9

              #=41 SD8

              #=40 SD7

              #=39 SD6

              #=29 SD5

                                              LPM_HINT=SPEED
                                                CNT_EN

                                                      Q[2:0]

                                                ACLR

                                                 UP COUNTER

                                3 STOP BIT PAL

                                                                      QC4

                                                                      QC3

                                                                      QC2

                                                                      QC1

                                                                      QC0

                                                                  QC[9:5]

                                                                  QC[4:0]

                                                        QC[9:0]

                          SD[9:0]

                 AUX3

           #=2 POUT #=6 7/29/97

DATA[0:0]Q[0:0]
DFF