                                                                 LINKIN

                                                            #=36 WRSS-DLY* #=37

                                              LINKOUT#=31

                         WRSS*

                  #=38

#=28
SHFTOUT7

#=27
SHFTOUT6

#=26
SHFTOUT5

#=25
SHFTOUT4

#=24
SHFTOUT3

#=21
SHFTOUT2

#=20
SHFTOUT1

#=19
SHFTOUT0

SHFTOUT[7:0]

                                                                                            CNT32W33

                                                                                            CNT32W25

                                                                                            CNT32W17

                                                                                            CNT32W9

                                                                                            CNT32W18
                                                                               CNT32W27

                                                                                            CNT32W34

                                                                                            CNT32W10

                                                                                            CNT32W26

                                                                               CNT32W35

                                                                                       CNT32W[37:0]

                                                                                            CNT32W9

                                                                                                          Q[7:0]
                                                                                                    SHIFTIN

                                                                                                    ACLR

                                                                                                   SHIFT LEFT REG

                                                                 CNTR[5:0]

                                                   CNT_EN

                                                         Q[5:0]
                                                   ACLR

                                                    UP COUNTER
#=42

COM_RST

WR-FIFO #=41

                                                                 #=6

                                                          ENCNT

                                                           #=32 WW

               #=35 CLOCK_IN

               #=33 DATA_IN

                                                                DSCR #=43

                                                                 LED #=2

                                                LSF

                                          #=10

                                                                            DATA[5:0]
                                                                              EQ[37:0]
                                                                              DECODE

#=5

DATOK

                           WW@1 = 32

                                                                                                                    SHFT[7:0]

SHFT7

SHFT1

SHFT0

SHFT2
SHFT3
SHFT4
SHFT5
SHFT6
SHFT7

SHFT6

SHFT5

SHFT4

SHFT3

SHFT2

SHFT0
SHFT1

DATA[7:0]
ENABLE

Q[7:0]

DFF

                                     TIMING BOARD FIBER OPTIC INTERFACE U2 REV 4B 10/4/97

$1I239