#=6

DAC_CLR

                                                                          TIM_ADA[4:1]

                                                                             SADD[3:0]

DATA[11:0]
ENABLE

Q[11:0]

DFF

/4

DATA[1:0]
EQ[3:0]
ENABLE
DECODE

                                                                                                        SDIN #=5

                                                                                                        CLKIN #=4

                                                TDCD26

                                                         TDCD9

                                                    TDCD[31:0]

                                                         TDCD25

                                                                    SADD3

                                                                    SADD2

                                                                    SADD1

                                                                    SADD0

                                                            DATA[0:0]Q[0:0]
                                                                 DFF

FS[3:0]

                              TCNT[4:0]

                 CNT_EN

                       Q[4:0]

                 ACLR

                  UP COUNTER

                                                            DATA[0:0]

                                                                  Q[0:0]

                                                                 DFF

#=7

FSYNC0
#=8

FSYNC1
#=9

FSYNC2
#=14

FSYNC3

#=33 TIM-A-STD
#=35 TIM-A-SCK
                                                      ENABLE

                                                           Q[24:0]
                                                      SHIFTIN

                                                     SHIFT LEFT REG

                                                                                                     SYNTHESIS_OFF=TRUE

                                                                                                           ADDSEL

                                        DATA[4:0]
                                          EQ[31:0]
                                          DECODE

              SYNTHESIS_OFF=TRUE

                ENABLE

FSYNC[3:0]

                                                                                       QS19

                                                                                       QS14

                                                                     QS[24:0] QS[18:17]

                                                                                       QS13

                                                                                                                       QS[12:1]

                                                                                   QS20
                                                                                   QS19

                                                                                   QS13

                                                                                   QS[24:21]

                                                                                   QS14

                                                                                       QS20

CNTL[11:0] CNTL0 #=15

CNTL1 #=16
CNTL2 #=17
CNTL3 #=18
CNTL4 #=19
CNTL5 #=20
CNTL6 #=21
CNTL7 #=24
CNTL8 #=40
CNTL9 #=41
CNTL10 #=42
CNTL11 #=43

                                                                                                  SYNTHESIS_OFF=TRUE

                                                                                                             BRDSEL

                                                                                     LPM_HINT=SPEED
                                                                                       DATAA[3:0]

                                                                                       DATAB[3:0]

                                                                                               AEB

                                                                                         COMPARE

                                                              #=28 TIM_ADA1
                                                              #=29 TIM_ADA2
                                                              #=30 TIM_ADA3
                                                              #=31 TIM_ADA4
                                                                                             #=36 TIM_ADAR
                                                                                             #=27 TIM_ADA0

#=25

RD_ADA

#=26

RD_ADB

                                                                                     LPM_HINT=SPEED

                                                                                       DATAA[3:0]

                                                                                       DATAB[3:0]
                                                                                               AEB

                                                                                         COMPARE

                                                                                             #=38 TIM_D_CDAC

                                                                                             #=2 TIM_D_ENCK #=3

BIAS_EN

                                                              #=10
                                                              #=11
                                                              #=13
                                                              #=32

                                                CCD VIDEO PROCESSOR REV.2C 9/4/97
                                                7c372 U12