Table 2: Summary of filters for CCD imaging

Type Central Bandpass Peak Thickness # Focus Comments wavelength (nm) transmission (mm) Offset (nm) (per cent) INT Kitt Peak broad-band glass/interference filters:

B 440 110 80 3 3 0.90 V 547 94 80 3 2 0.90 V 547* 94 80 5 1 1.50 R 646* 126 87 3 3 0.90 I 809* 184 85 3 3 0.90 also for WHT-PF U-band filters:

U 360* 62 60 7 1 2.10 25mm square U 360* 62 60 7 1 2.10 38mm square U 360* 62 60 6 4 1.80 50mm square 1 damaged U 360 62 ¸ 30 ? 1 ? for WHT-PF Glass broad-band filters (Harris set):

B 436* 107 67 4 3 1.20 also for WHT-PF V 545* 105 88 4 3 1.20 also for WHT-PF R 659* 149 84 4 3 1.20 also for WHT-PF Glass broad-band filters (RGO set):

B 435 106 52 7.3 2 2.19 V 535 94 70 7.2 2 2.13 R 645 150 81 7.2 2 2.13

I ¸840 ¸200 94 7.0 2 2.10 Z ¸930 ¸150 80 7.1 3 2.13

Emission line interference filters:

[OII] 373.1* 5.2 43 9 1 2.70 [SII] 407.5 3.0 33 9 1 2.70 HeII 469.1* 4.9 61 9 1 2.70

Hfi 486.6* 5.1 60 9 1 2.70

[OIII] 501.2* 5.0 61 9 1 2.70 HeII 588.1 4.6 62 9 1 2.70 [OI] 630.6* 5.3 70 9 1 2.70 Red leak

Hff 655.6* 6.0 70 8.2 1 2.46 Ghost

[NII] 659.0* 1.6 60 9 1 2.70 [SII] 673.0 4.8 68 9 1 2.70 [OII] 733.1 4.6 67 9 1 2.70 [SIII] 907.5* 5.4 74 9 1 2.70 [SIII] 953.9* 5.2 74 9 1 2.70 HeII 1083.7* 11.4 52 9 1 2.70