R1200R Grating

Table 1: Copper-Argon Lamp with R1200R

Range (Å) Exp. (s) Filter Disp (Å/pixel) Lines RMS (Å) 5991-6438 60 GG495 0.3977 22 0.0156 6392-6838 60 GG495 0.3967 18 0.0271 6794-7238 2 GG495 0.3955 16 0.0375 7194-7637 2 GG495 0.3941 16 0.0269 7594-8034 2 GG495 0.3919 10 0.0607 7996-8434 2 GG495 0.3897 9 0.0321 8397-8832 2 GG495 0.3872 8 0.0196 8799-9231 2 GG495 0.3840 10 0.1107

Figure 1: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 6210 Å.

Figure 2: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 6610 Å.

Figure 3: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 7010 Å.

Figure 4: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 7410 Å.

Figure 5: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 7810 Å.

Figure 6: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 8210 Å.

Figure 7: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 8610 Å.

Figure 8: Copper-Argon Lamp with R1200R. Central wavelength = 9010 Å.