Date:

      Jan. 3, 1997 Sheet    1 of    1
Siz Document Number RV

  C CCDPSM Rev. 1C C
        DEPARTMENT OF ASTRONOMY
      SAN DIEGO STATE UNIVERSITY

CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS

PIN 1 (A) +5V

PIN 2 (B) +16V

MS3102-16S-1S

T1

TOROIDAL TRANSFORMER

#AA-24663 ULVECO

115V RED

126.5V ORANGE 1

3 2 U1

MRB20100

GREEN

RED C1 33000 UF

16 VOLTS R1 402

VO 2 VI 1 G 3

U4 LT1084 C2 3300 UF

16 VOLTS R2 121

R13 150 +5V

PIN 3 (C) +32V

PIN 4 (D) -16V

PIN 5 (E) RESET

PIN 6 (F) UNUSED

PIN 7 (G) SYSTEM GND ISOLATED FROM PS CHASSIS

VO 2 VI 1 G 3

U5 LT1084 C4 3300 UF

25 VOLTS R4 120 R14 1.3K C3 20000 UF

25 VOLTS

R18 20K POT

R3 1600

R9 2400

1

3 2 U2

MRB20100

BLUE

BLACK

WHITE

103.5V BROWN

CORCOM 6VM1S F1 FUSE

1.5A F2 FUSE

1.5A S1 SW DPST

0V BLACK

1

3 2 U3

MRB20100

VIOLET

YELLOW

ORANGE C5 20000 UF

25 VOLTS

R19 20K POT R10

7500

VO 2 VI 1 G 3

U6 LT1084 C6 3300 UF

25 VOLTS R15 1.3K

-16V

+16V

1 2 3 4 5 6 7

S1

MS3102-16S-1S

1 2 3 4 5 6

S2

AMP 640585-1

1 2 3 4 5 6 7

J1

MS3106-16-1P

S2 SW SPST

MICROSWITCH 1PB42 SYSTEM RESET MOMENTARY

+32V

VO 2 VI 1 G 3

U7 TL783C C8 1000 UF

50 VOLTS R16 6800 R8 240

R6 120

C7 1500 UF

75 VOLTS

R5 1600

R7 6800

R20 20K POT R11

7500 D1

RB153

GREY

BROWN

BROWN

R21 20K POT R12

3.3K

EQUIPMENT PROTECTIVE GND

NOTE:

3. SOLDER ALL CRIMPPED RING TERMINALS

1. ALL AXIAL RESISTOR 1/4W 5% CARBON OR METAL FILM

2. SOLDER Z WIRE IN ALL TERMINAL HOLES

4. ALL POTS SEALED CERMET TYPE

115V BLUE

126.5V VIOLET

103.5V GREEN

0V YELLOW