Table 2: Summary of filters for CCD imaging (continued)

Type Central Bandpass Peak Thickness # Focus Comments wavelength (nm) transmission (mm) Offset (nm) (per cent) INT Redshifted Hff interference filters: - old set 656.3 5.3 50 6.0 1 1.80 660.7 5.3 54 6.0 1 1.80 665.2 4.9 55 7.5 1 2.25 670.0 5.3 58 7.5 1 2.25 674.2 4.7 54 7.5 1 2.25 678.9 5.3 60 7.5 1 2.25 683.5 5.0 55 6.0 1 1.80 687.7 5.3 58 6.0 1 1.80 692.5 5.0 59 6.5 1 1.95 697.0 5.1 57 6.0 1 1.80 Redshifted Hff interference filters: - new set 656.5 4.5 56 6.6 1 2.00 656.5 6.0 53 8.6 1 2.58 659.5 4.5 51 6.7 1 2.00 662.5 4.5 56 6.6 1 2.00 665.5 4.5 56 6.8 1 2.04 668.5 4.5 56 6.5 1 1.95 671.5 4.5 56 6.5 1 1.95